**Nettoyant contact**

**Description**

Conçu pour nettoyer et supprimer l'oxydation des contacts électriques hors tension.
Il n’altère pas les isolants et composants, chasse l’eau et l’humidité, élimine les graisses, huiles, cambouis, encres, colles.

Compatible avec la plupart des matières plastiques, le nettoyant contact Bret-Oil sèche rapidement et ne laisse aucun résidu.

**Application**

* Rétablit les contacts
* Nettoie, dégraisse
* Supprime l'oxydation

**Caractéristiques technique**

* Fluide limpide
* Couleur : Incolore
* Odeur : Solvantée
* Masse volumique à 20°C : 770 kg/m3
* Point éclair VC : <0°C
* Solubilité dans l’eau : Insoluble Gaz propulseur ininflammable
* Volume net : 97% de matière active utilisable

**Mode d’emploi**

1. Mettre les installations hors tension, puis pulvériser sur les surfaces à nettoyer.
2. Eventuellement, essuyer immédiatement avec un chiffon.
3. Laisser évaporer complètement avant de remettre les installations sous tension.

|  |  |
| --- | --- |
| **Conditionnement**Volume net = 400mlCapacité nominale = 650mlGaz propulseur : CO2 | **Etiquetage de sécurité**La Fiche de Données de Sécurité est disponible sur simple demande. Usage réservé aux professionnels |