**Nettoyant freins**

**Description**

Composé d'une base pure non recyclée le nettoyant frein Bret-Oil dissout rapidement les corps gras. Il nettoie et dégraisse tous les éléments mécaniques, les garnitures de freins et d'embrayage. Compatible avec les métaux ferreux, les cuivreux ou les alliages légers.

**Application**

* Dissout huiles, graisses et silicones
* Nettoie et sèche rapidement
* Tous métaux
* Sans chlore

**Caractéristiques technique**

Ne contient pas d’hydrocarbures aromatiques, de solvants chlorés ou fluorés, de terpènes allergisants pour la peau, ou d’éthers de glycol.

* Fluide limpide
* Couleur : Incolore
* Odeur caractéristique
* IKB > 30
* Masse volumique à 20°C : 760 kg/m3 Point éclair VC < 0°C
* Solubilité dans l’eau : Insoluble
* Gaz propulseur ininflammable
* Volume net : 97% de matière active utilisable

**Mode d’emploi**

1. Pulvériser en tenant l’aérosol à 20cm des surfaces à nettoyer.
2. Eventuellement, essuyer immédiatement avec un chiffon.
3. ATTENTION : Réaliser un essai sur une petite surface sur les matériaux sensibles comme plastiques, peintures, caoutchoucs…

|  |  |
| --- | --- |
| **Conditionnement**  Volume net = 400ml  Capacité nominale = 650ml  Gaz propulseur : CO2 | **Etiquetage de sécurité**  La Fiche de Données de Sécurité est disponible sur simple demande. Usage réservé aux professionnels |